**Karta oferowanego pojazdu**

**Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………….**

**Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………….**

**CIĄGNIK ROLNICZY**

1. Spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym” – TAK/NIE
2. Rok produkcji 2017, fabrycznie nowy, TAK/NIE
3. Ilość cylindrów – 4, TAK/NIE
4. Pojemność silnika od 4500-5000 cm3, TAK/NIE
5. Moc silnika od 80 KM do 90 KM, TAK/NIE
6. Napęd 4x4 załączany mechanicznie, TAK/NIE
7. Przedni most – typ krzyżakowy, TAK/NIE
8. TUZ tylny sterowany mechanicznie z jednym cylindrem, TAK/NIE
9. TUZ przedni o udźwigu min. 1500kg, TAK/NIE
10. Kabina z ogrzewaniem, wentylacją z uchylnymi szybami, lustrami bocznymi, siedzenie obrotowe, komfortowe, amortyzowane z regulacją, TAK/NIE
11. Lampa błyskowa (kogut), TAK/NIE
12. Skrzynia biegów mechaniczna z boczną dźwignią zmiany biegów oraz reduktorem niezsynchronizowana, z dwoma zakresami prędkości: polowe, szosowe i reduktorem żółw/zając, TAK/NIE
13. Ilość biegów min 18/4, TAK/NIE
14. Sprzęgło cierne suche jednotarczowe-jednostopniowe, TAK/NIE
15. Udźwig podnośnika tylnego min. 3000 kg, TAK/NIE
16. Max. wydajność pompy hydraulicznej min.40 dm3/min, TAK/NIE
17. Hydraulika- min. 3 pary wyjść hydraulicznych, TAK/NIE
18. Wał odbioru mocy (WOM) załączany mechanicznie, TAK/NIE
19. Belka rolnicza na tylny TUZ, TAK/NIE
20. Dolny zaczep transportowy Typu Hich, listwa rolnicza, trawers, TAK/NIE
21. Komplet obciążników (przód i tył), TAK/NIE
22. Rozmiar kół przednich min. 360/70R24, TAK/NIE
23. Rozmiar kół tylnych min. 18.4 R34, TAK/NIE
24. Gwarancja min. 12 miesięcy lub 500 motogodzin, TAK/NIE
25. Instrukcja w języku polskim, TAK/NIE
26. Dodatkowe wyposażenie – ładowacz czołowy:

- udźwig max. Min. 1600 kg, TAK/NIE

- wysokość załadunku min. 3800 mm, TAK/NIE

- wyposażony w stopę podporową, TAK/NIE

- mocowanie do ciągnika za pomocą sworzni, TAK/NIE

- sterowanie –joystick, TAK/NIE

- mocowanie sprzętu – EURO/SMS, TAK/NIE

- łyżka materiałów sypkich: szerokość 2,0 M, pojemność 0,6-0,7m3 TAK/NIE