**Karta oferowanego pojazdu**

**Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………….**

**Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………….**

**PRZYCZEPA ROLNICZA CIĄGNIKOWA**

1. Spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym”, TAK/NIE
2. Do ciągnika rolniczego, fabrycznie nowa, TAK/NIE
3. Masa całkowita 8000 – 8500kg, TAK/NIE
4. Ładowność 6000kg, TAK/NIE
5. Pojemność ładunkowa 8 – 8,5m3, TAK/NIE
6. Powierzchnia ładunkowa 8 – 8,5m2, TAK/NIE
7. Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 4,0 – 4,1m, TAK/NIE
8. Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2,0 – 2,1m, TAK/NIE
9. Wysokość ścian skrzyni 500 – 600mm + 500mm nadstawki, TAK/NIE
10. Grubość blachy podłogi min. 4mm, TAK/NIE
11. Grubość blachy ścian min. 2mm, TAK/NIE
12. Wysokość platformy od podłoża 1,1 – 1,2m, TAK/NIE
13. Rozmiar ogumienia 11,5/80-15,3, TAK/NIE
14. System wywrotu – trójstronny, TAK/NIE
15. Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian, TAK/NIE
16. System wywrotu skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi, TAK/NIE
17. Wybór kierunku wywrotu za pomocą dwóch sworzni, TAK/NIE
18. Szyber zsypu z blokadą w ścianie tylnej, TAK/NIE
19. Drabinka i stopnie burtowe, TAK/NIE
20. Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm, TAK/NIE
21. Instalacja hamulcowa, TAK/NIE
22. Postojowy hamulec ręczny, TAK/NIE
23. Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym, TAK/NIE
24. Tylne lampy okratowane, TAK/NIE
25. Tylny zaczep sztywny, TAK/NIE
26. Tylne wyjścia hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy, TAK/NIE
27. Instalacja hydrauliczna z automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty, TAK/NIE
28. Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej, TAK/NIE
29. Koło zapasowe z wieszakiem, TAK/NIE
30. Dwa kliny do kół, TAK/NIE
31. Błotniki kół tylnych, TAK/NIE