**Karta oferowanego pojazdu**

**Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………….**

**Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………….**

**WÓZ ASENIZACYJNY**

1. Wóz asenizacyjny do ciągnika rolniczego, rok produkcji 2017, fabrycznie nowy, TAK/NIE
2. Przystosowany do ruchu drogowego, TAK/NIE
3. Posiadający świadectwo homologacji i CE, TAK/NIE
4. Zbiornik o pojemności 6000 L, TAK/NIE
5. Zbiornik ocynkowany ogniowo z pierścieniami wzmacniającymi w środku,

TAK/NIE

1. Zbiornik z włazem do czyszczenia fi 600, TAK/NIE
2. Jednoosiowy, ogumienie 400R22,5 z pełną gwarancją, TAK/NIE
3. Dwa zabezpieczenia przed przelaniem kompresora; zawór pływakowy i zbiornik przelewowy, TAK/NIE
4. Odzyskiwacz oleju, TAK/NIE
5. Stopa podporowa regulowana, TAK/NIE
6. Kompresor o wydajności min. 6500 l/min, TAK/NIE
7. Wałek WOM, TAK/NIE
8. 6 mb węża ssawnego 4”, TAK/NIE
9. Dwie zasuwy 4” z tyłu hydrauliczna, z boku ręczna, TAK/NIE